# Ausschreibungstext Frey - F90 Außenschalen aus Beton

(Fließtext geeignet zum Kopieren in externe Datenbanken)

# Pos. 01 Frey - F90 Außenschalen aus Beton Frey - F90 Schachtsystem VG A

in geschosshoher Ausführung, einschalig aus Mantelsteinen nach EN 12446, Wandstärke 5 cm, einschließlich der nachstehend beschriebenen

Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten (DIN V 18160-1).

**Frey** **-** **VG** **A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Menge stgdm

Wandstärke cm

lichte Weite cm

Außenmaß cm

Gewicht kg/stgdm

**Pos.** **02** **Reinigungsverschluss** **aus** **Edelstahl** (ME = Stück) Reinigungsverschluss aus Edelstahl im **KG**

**Pos.** **03** **Reinigungsverschluss** **aus** **Edelstahl** (ME = Stück) Reinigungsverschluss aus Edelstahl im **DG**

**Pos.** **04** **Abdeckplatte** (ME = Stück)

Abdeckplatte aus **Beton**

Variante 1: bündig

Variante 2: bündig+montiert

Variante 3: 5 cm Überstand

Variante 4: mit 10 cm Überstand für Verblechung Abdeckplatte aus **Edelstahl**, Überstand 8,5 cm

**Pos.** **05** **Versetzschlaufen** (4 Stück)

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück)

**Pos.** **06** **Schornsteinhalter** **(Set** **à** **4** **Stück)** (1 = Set)

**Pos.** **07** **Biegesteife** **Verbindung** (ME = Stück)

**Pos. 08 Designblende mit Putzträgerplatte** (ME = Stück)

**Pos.** **08** **Schornsteinkopfverkleidung** (ME = Stück)

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil passend zum Schornstein **Frey** **-** **VG** **A** **67/36**

Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt Farbauswahl: weiß / betongrau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrau

Außenmaß cm

max. Höhe cm

Dachneigung Grad incl. bauseitiger Dachschrägenanpassung

Liefern und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen der Kranösen.